# AD基本操作

## 布线

1. 走线的时候如何删除已经走过的线

这样简单的问题我居然过了好几分钟才想起来。就是选中线段然后按del键即可。

出gerber

覆铜（内电层分割）

# AD疑难解决